**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙТУНСКОГО РАЙОНА**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

 **ПАНАГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 24 января 2019год № 9

п. Панагино

**Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения**

**в местах общественного пользования**

**Панагинского сельского поселения Куйтунского района**

В соответствии со статьей 34 [Федерального закона  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности](http://docs.cntd.ru/document/9028718)», [Правил противопожарного режима в Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/902344800), утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме](http://docs.cntd.ru/document/902344800)», в целях обеспечения пожарной безопасности мест общественного пользования Панагинского сельского поселения Куйтунского айона, их тушения на первичной стадии возгорания, постановляю:

       1. Утвердить прилагаемые:

       1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), согласно приложения № 1.

       1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов, согласно приложение № 2.

2. Общему отделу администрации Панагинского сельского поселения Куйтунского района (Распорской) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте в сети Панагинского сельского поселения Куйтунского района в «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Панагинского сельского поселения Куйтунского района Е.А.Тихонову.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Панагинского сельского

поселения Е.А.Тихонова

 Приложение 1

Утвержден

постановлением администрации Панагинского

сельского поселения

от 24.01. 2019 года № 9

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Панагинского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | Для внутренних жилых помещений - как для квартир (п.1).На участке, прилегающем к дому, - емкость с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра (в летнее время), немеханизированный пожарный инвентарь (лом, багор, ведра, лопаты совковые и штыковые, топор, лестница приставная, ящик с песком) | Приобретается за счет домовладельцев |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров - 1 ед. (порошковый, углекислотный) на 1 машиноместо. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м с лопатой - 1 ед. на помещение. Асбестовое полотно, полотно из грубошерстной ткани или из войлока размером не менее 1x1м. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль | Приобретается за счет владельцев |
| 3 | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | Огнетушители емкостью не менее 2 литров - 1 ед. (порошковый, углекислотный) на 50 кв.м защищаемой площади. Асбестовое полотно, полотно из грубошерстной ткани или из войлока размером не менее 1x1м. | Приобретается за счет владельцев |

Примечание:

Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, легкодоступном для использования в случае пожара.

Огнетушители должны размещаться на видных и удобных для доступа местах на высоте не выше 1,5 м.

Приложение 2

Утвержден

постановлением администрации Панагинского

сельского поселения

от 24.01. 2019 года № 9

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования Панагинского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |   |
|   |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;- порошковые (ОП)вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кгОП-10/9ОП-5/4 |   2  12 |   |
| 2 | Лом | 1 |   |
| 3 | Ведро | 1 |   |
| 4 | Багор | 1 |   |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |   |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |   |